|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /BVĐKSĐ-VTTBYT  V/v yêu cầu báo giá sửa chữa,  mua sắm vật tư y tế năm 2024 | *Sa Đéc, ngày tháng 01 năm 2024* |

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa mua sắm vật tư y tế năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- CN. Bùi Văn Bé Mười, Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế;

- ĐT: 0949.316.368.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153, Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- Nhận qua email: vttbyt.bvsd@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 26 tháng 1 năm 2024 đến trước 10h00 ngày 06 tháng 2 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 26 tháng 1 năm 2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá**

1. Danh mục yêu cầu báo giá: (*Phụ lục kèm theo)*

2. Địa điểm cung cấp: Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153, Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng trong vòng 30 ngày.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Năm 2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Chuyển khoản và thanh toán sau khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng và cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ.

- Điều kiện thanh toán: Được cung cấp đầy đủ hóa đơn, biên bản nghiệm thu thiết bị và chứng từ hợp lệ.

- Thời hạn thanh toán: 90 ngày.

5. Các thông tin khác: Không.

Trân trọng kính chào./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Như trên; * Trang TTĐT BV; * Lưu: VT, VTTBYT. Muoi (01b). | **GIÁM ĐỐC**  **Trần Thanh Tùng** |

PHỤ LỤC

DANH MỤC SỬA CHỮA, MUA SẮM

*(Kèm theo Công văn số /BVĐKSĐ-VTTBYT ngày tháng 01 năm 2024*

*của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Mô tả đặc tính kỹ thuật thiết bị** | **Đvt** | **SL** | **Đơn giá**  **(VNĐ)** | **Thành tiền**  **(VNĐ)** |
| 1 | **Ống kính soi niệu quản bể thận, thị kính gập góc so với trục kính soi.**  - Mã hàng : 8703.524  - Số serie: 5000347449  - Hãng sản xuất: RichardWolf/ Đức  - Cấu hình sửa chữa thay thế:   |  | | --- | | 14007240: Thấu kính | | 14007243: Thấu kính | | 14013182: Thị kính | | 14051099: Bó sợi dẫn hình ảnh | | 15052131: Vòng thị kính | | 15086134: Bộ nối | | 15106388: Khung thị kính | | 15115100: Van màng | | 15187092: Khung hình ảnh | | | | 15256393: Bộ phận giữ van | | | | 15457218: Khung gắn kênh dụng cụ | | | | 150081410: Vòng màu cam | | | | 150081929: Vòng đệm | |  | | 150081942: Vòng màu xanh | | | | 154231133: Vỏ ngoài thân ống soi | | | | Cái | 1 |  |  |
| 2 | **Que tán sỏi dùng cho máy tán sỏi xung hơi Lithoclast 2.**  - Mã hàng : EL-046  - Hãng sản xuất: EMS/ Thụy Sĩ  - Cấu hình: Đường kính 0,8 mm, dài 605 mm | Cái | 1 |  |  |
| 3 | **Bộ linh kiện bảo dưỡng cho máy gây mê Fabilus GS – loại 5 năm và bộ kít cosy bảo dưỡng 2 năm.**  - Mã số : MX08153+MX0887  - Hãng sản xuất: Dreager – Đức | Bộ | 4 |  |  |
| 4 | **PIL PWA (Dùng cho máy siêu âm Logiq S7 Expert R3.**  - Số seri : LS7001838  - Mã hàng : 5422540-2  - Hãng sản xuất: GE – Hàn Quốc | Cái | 1 |  |  |
| 5 | **Cáp điện tim cho máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden**  - Code: K911  - Hãng sản xuất: Nihon Kohden Corporation  - Xuất xứ: Nhật Bản  - Kích thước: 0.8m  - Quy cách màu: đỏ vàng xanh.  - Kiều dáng: đầu kẹp  - Loại sử dụng nhiều lần. Tương thích với máy monitor hãng Nihon Kolden. | Cái | 10 |  |  |
| 6 | **Bao Đo Huyết Áp Người Lớn Dùng Nhiều Lần cho Máy theo dõi bệnh nhân Hãng Nihon Kolden.**  - Code: S951D  - Hãng sản xuất: Nihon Kohden Corporation  - Xuất xứ: Nhật Bản  - Kích thước : 13cm  - Độ rộng : 23 - 33cm  - Loại sử dụng nhiều lần. Tương thích với máy monitor của hãng Nihon Kolden. | Cái | 10 |  |  |
| 7 | **Cảm biến đo Spo2 dùng nhiều lần người lớn, trẻ em cho Máy theo dõi bệnh nhân Hãng Nihon Kolden.**  - Code: P225F  - Hãng sản xuất: Nihon Kohden Corporation  - Xuất xứ: Nhật Bản  - Cảm biến dùng để theo dõi nồng độ oxy trong máu.  - Quy cách nàu: xanh dương - Chiều dài dây: 1.6m.  - Chất liệu: silicon - Kiểu dáng kẹp ngón tay. Tương thích với dòng Monitor của hãng Nihon Kohden. | Cái | 10 |  |  |